# Adaptec RAIDport

60 PIN UNKNOWN CONNECTOR

Pin | Description
--- | ---
Pin | Signal
B01 | n/c
B02 | n/c
B03 | Ground
B04 | n/c
B05 | REQ[A]#
B06 | RSVD
B07 | REQ[B]#
B08 | REQ[C]#
B09 | LED[A]#
B10 | n/c
B11 | n/c
B12 | RSVD
B13 | CLK40
B14 | Ground
B15 | MRW
B16 | MD[0]
B17 | MD[2]
B18 | MD[4]
B19 | Ground
B20 | MD[6]
B21 | MA[14]
B22 | MA[12]
B23 | MA[10]
B24 | MA[8]
B25 | PRSNT1
B26 | MA[6]
B27 | MA[4]
B28 | Ground
B29 | MA[2]
B30 | MA[0]
A01 | n/c
A02 | n/c
A03 | n/c
A04 | n/c
A05 | ACK[A]#
A06 | RSVD
A07 | ACK[B]#
A08 | ACK[C]#
A09 | IDDAT
A10 | n/c
A11 | n/c
A12 | SY_RST#
A13 | ROMCS[A]#
A14 | RAMCS#
A15 | Ground
A16 | MDP
A17 | MD[1]
A18 | RAMPS#
A19 | MD[3]
A20 | MD[5]
A21 | MA[13]
A22 | MD[7]
A23 | MA[11]
A24 | MA[9]
A25 | MA[7]
A26 | Ground
A27 | MA[5]
A28 | MA[3]
A29 | SEECS[A]
A30 | MA[1]

Contributor: Joakim Ögren

Source:
?

Copyright © The Hardware Book Team 1996-2001.
May be copied and redistributed, partially or in whole, as appropriate.
Document last modified: 2000-07-07